MotionSpeed

MotionSpeed (f)
Setzt sowohl Geschwindigkeit, als auch Beschleunigung des Roboters für Rampenkommandos (MovePosition).
Die übergebene Fließkommazahl wird als Prozentzahl gewertet. 1.0 lässt den Roboter mit normaler Geschwindigkeit fahren und mit normaler Beschleunigung Rampenfahrten beginnen und abschließen.
Es wird empfohlen, nicht mehr als 2.5 anzugeben, damit die Funktionstüchtigkeit der Intelligenzfunktionen noch garantiert werden kann.